{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":24,"sheets":["Лист1","Лист2","OilReg","PressCont","DataHelp","Шкафы","GBC","Filter","AS","Vibro","Rotalok","Compres","OS","OilRes","OilFiltr","SGN","Cond","Fan","KVR","NRD","NRV","Resiver","Solen","TRV"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":39,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":87,"n_cols":15,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,5,62,9],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,0,49,2],[44,0,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[0,13,0,14],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[0,0,0,2],[10,6,10,7],[2,6,2,7],[6,6,6,7],[0,5,0,9],[6,1,6,2],[7,0,7,2],[9,1,9,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[28,0,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[10,1,10,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[11,1,11,2],[8,1,8,2],[22,6,22,7],[24,6,24,7],[23,0,23,2],[14,6,14,7],[15,6,15,7],[21,6,21,7],[20,6,20,7],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[36,1,36,2],[40,0,43,0],[40,6,40,7],[18,6,18,7],[19,6,19,7],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[41,6,41,7],[42,6,42,7],[25,6,25,7],[26,6,26,7],[38,1,38,2],[37,0,37,2],[1,6,1,7],[44,5,44,9],[35,6,35,7],[36,6,36,7],[38,6,38,7],[37,6,37,7],[39,6,39,7],[27,6,27,7],[28,6,28,7],[31,6,31,7],[34,6,34,7],[11,6,11,7],[30,6,30,7]]}
["Техническое задание\nдля\n Конструкторов и Производства",null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(B2,\"  \",B3,\"\n  \",B4,\"  \n Комплектующие\")","v":"  \n    \n Комплектующие"},null,null,null,null,null,null,null,"Шильдик"]
["Заказ",null,null,null,null,"Наименование","Модель",null,"кол-во","Чек-лист",null,null,null,"Лейбл","Мегахолод"]
["Клиент",null,null,null,null,"GBC (всас.)",null,null,null,{"$f":"IF(G3=\"Нет\",\"Нет\",IF(G3<>\"\",\"Да\",\"Нет\"))","v":"Нет"},null,null,null,"Модель",{"$f":"B4","v":0}]
["Название установки",null,null,null,null,"Фильтр (всас.)",null,null,null,{"$f":"IF(G4=\"Нет\",\"Нет\",IF(G4<>\"\",\"Да\",\"Нет\"))","v":"Нет"},null,null,null,"Заводской номер",{"$f":"_xlfn.CONCAT(\"МХ00-00\",B2)","v":"МХ00-00"}]
["Куратор",null,null,null,null,"Вставка фильтр",null,null,null,"Нет",null,null,null,"Напряжение (В)"]
["Дата выдачи ТЗ(автозаполнение)",null,null,null,null,"Отделитель жидкости",null,null,null,"Нет",null,null,null,"Ток (А)"]
["Дата сдачи установки",null,null,null,null,"Виброгаситель (всас.)",null,null,null,"Нет",null,null,null,"Частота сети (Гц)",50]
["Общие данные",null,null,null,null,"Вентиль компрессора (всас.)",null,null,null,{"$f":"IF(OR(G8=\"\",G8=\"нет\",G8=\"в комплекте\"),\"Нет\",\"Да\")","v":"Нет"},null,null,null,"Охлаждение (кВт)",{"$f":"B11","v":0}]
["Тип установки","Агрегат/Централь/Чиллер",null,null,null,"Компрессор",null,null,null,"Нет",null,null,null,"Т°С Кипения",{"$f":"B16","v":0}]
["Колличество компрессоров",null,null,null,null,"Вентиль компрессора (нагн.)",null,null,null,{"$f":"IF(OR(G10=\"\",G10=\"нет\",G10=\"в комплекте\"),\"Нет\",\"Да\")","v":"Нет"},null,null,null,"Т°С Конд",{"$f":"B17","v":0}]
["Охлаждение кВт",null,null,null,null,"Виброгаситель",null,null,null,"Нет",null,null,null,"Т°С Рабочая",{"$f":"B18","v":0}]
["Цвет установки",null,null,null,null,"NRV (для централей)",null,null,null,"Нет",null,null,null,"Фреон марка + масса",{"$f":"_xlfn.CONCAT(B19,B20)","v":""}]
["Наличие панелей",null,null,null,null,"Отделитель масла",null,null,null,{"$f":"IF(G13=\"Нет\",\"Нет\",IF(G13<>\"\",\"Да\",\"Нет\"))","v":"Нет"},null,null,null,"Уровень шума (дБ)",56]
["Жесткие ноги",null,null,null,null,"Маслянный рессивер",null,null,null,{"$f":"IF(G14=\"Нет\",\"Нет\",IF(G14<>\"\",\"Да\",\"Нет\"))","v":"Нет"}]
["Зимний пуск",null,null,null,null,"Роталоки на масляный рессивер",null,null,null,"Нет"]
["Тем-ра кипения",null,null,null,null,"Дифференциальный клапан ",null,null,null,"Нет"]
["Тем-ра конденсации",null,null,null,null,"Вентиль (масло)",null,null,null,{"$f":"IF(G17=\"Нет\",\"Нет\",IF(G17<>\"\",\"Да\",\"Нет\"))","v":"Нет"}]
["Тем-ра рабочая",null,null,null,null,"Фильтр (масло)",null,null,null,"Нет"]
["Марка фреона",null,null,null,null,"Смотровое стекло (масло)",null,null,null,"Нет"]
["Колличество фреона (кг)",null,null,null,null,"NRV (Перед конденсатором)",null,null,null,"Нет"]
["Бак (объём, модель)",null,null,null,null,"KVR(Pilot)",null,null,null,"Нет"]
["обклейка бака flex",null,null,null,null,null,null,null,null,"Нет"]
["обклейка воды flex",null,null,null,null,"Конденсатор"]
["Диаметры труб фреоновый контур",null,null,null,null,"Модель",null,null,null,{"$f":"IF(G24=\"Нет\",\"Нет\",IF(G24<>\"\",\"Да\",\"Нет\"))","v":"Нет"}]
["Всас магистраль",null,null,null,null,"Вентиляторы",null,null,null,{"$f":"IF(G25=\"Нет\",\"Нет\",IF(G25<>\"\",\"Да\",\"Нет\"))","v":"Нет"}]
["Нагнетание магистраль",null,null,null,null,"NRD",null,null,null,{"$f":"IF(G26=\"Нет\",\"Нет\",IF(G26<>\"\",\"Да\",\"Нет\"))","v":"Нет"}]
["Жидкость до рессивера",null,null,null,null,"GBC 1 (жидк.)",null,null,null,{"$f":"IF(G27=\"Нет\",\"Нет\",IF(G27<>\"\",\"Да\",\"Нет\"))","v":"Нет"}]
["Жидкость после рессивера",null,null,null,null,"NRV (жидк.)",null,null,null,{"$f":"IF(G28=\"Нет\",\"Нет\",IF(G28<>\"\",\"Да\",\"Нет\"))","v":"Нет"}]
["Диаметры для чиллеров",null,null,null,null,"Вентиль 1 (ресивер)",null,null,null,{"$f":"IF(G29=\"Нет\",\"Нет\",IF(G29<>\"\",\"Да\",\"Нет\"))","v":"Нет"}]
["долив в бак",null,null,null,null,"Ресивер",null,null,null,{"$f":"IF(G30=\"Нет\",\"Нет\",IF(G30<>\"\",\"Да\",\"Нет\"))","v":"Нет"}]
["слив с бака",null,null,null,null,"Предохранительный клапан",null,null,null,{"$f":"IF(G31=\"Выбери рессивер\",\"Нет\",IF(G31<>\"\",\"Да\",\"Нет\"))","v":"Нет"}]
["сгон вход в чиллер",null,null,null,null,"Вентиль 2 (ресивер)",null,null,null,{"$f":"IF(G32=\"Нет\",\"Нет\",IF(G32<>\"\",\"Да\",\"Нет\"))","v":"Нет"}]
["сгон выход из чиллера",null,null,null,null,"Фильтр (жидк.)",null,null,null,"Нет"]
["байпасный клапан",null,null,null,null,"Вставка фильтр",null,null,null,"Нет"]
["фильт на входе ",null,null,null,null,"Смотровое стекло",null,null,null,"Нет"]
["Модель насоса внутренний контур",null,null,null,null,"GBC 2 (жидк.)",null,null,null,"Нет"]
["Модель насоса внешний контур",null,null,null,null,"Соленоидный клапан",null,null,null,"Нет"]
["Расположение труб относительно шкафа управления",null,null,null,null,"ТРВ (корпус/вставка/код)",null,null,null,"Нет"]
["Номер позиции",null,null,null,null,"Потребитель",null,null,null,"Нет"]
["↓↓↓ Габариты установки ↓↓↓",null,null,null,null,"Манометр ВД",null,null,null,"Нет"]
[null,null,null,null,null,"Манометр НД",null,null,null,"Нет"]
[null,null,null,null,null,"Флекс вода – толщина, мм",null,null,null,"Нет"]
[null,null,null,null,null,"Флекс фреон – толщина, мм",null,null,null,"Нет"]
[]
["Шкаф управления",null,null,null,null,"Особенности"]
["Тип размещения ШУ","Встраиваемый в корпус"]
["Ширина шкафа"]
["Глубина шкафа"]
["Высота шкафа"]
["Управление"]
["Реле высокого давления авто"]
["Реле низкого давления авто"]
["Реле сдвоенное авто"]
["РВД ручное аварийное"]
["РНД ручное аварийное"]
["РД сдвоенное ручное аварийное"]
["Датчик ВД"]
["Датчик НД"]
["Нагреватель картера"]
["Регулятор уровня масла"]
["Контроль масла на валу (Bitzer)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Переделать пред клапан на рессиверах сейчас работает по фирме, нужно привязать к сосуду"]
["Переделать компрессоры добавить остальные"]
["Переделать вентили к компрессору, привязать к компрессорам"]
[]
[]
["Переделать выбор конденсатора добавить типы одного производителя вместо просто производителей"]
["Добавить ТРВ"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":53,"n_cols":4,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6]]}
["Спецификация холодильного агрегата"]
["Зав. №",{"$f":"Лист1!B2","v":0}]
["Наименование оборудования",null,{"$f":"Лист1!B4","v":0}]
[]
["поз. №","Наименование детали","Количество","Выдано"]
[1,{"$f":"Лист1!H9","v":0}]
[2,{"$f":"Лист1!B59","v":0}]
[3,{"$f":"Лист1!B61","v":0}]
[4,{"$f":"Лист1!B51","v":0}]
[5,{"$f":"Лист1!B52","v":0}]
[6,{"$f":"Лист1!B54","v":0}]
[7,{"$f":"Лист1!B55","v":0}]
[8,{"$f":"Лист1!B53","v":0}]
[9,{"$f":"Лист1!B56","v":0}]
[10,{"$f":"Лист1!B57","v":0}]
[11,{"$f":"Лист1!B58","v":0}]
[12,{"$f":"Лист1!B60","v":0}]
[13,{"$f":"Лист1!G3","v":0}]
[14,{"$f":"Лист1!H4","v":0}]
[15,{"$f":"Лист1!G5","v":0}]
[16,{"$f":"Лист1!G7","v":0}]
[17,{"$f":"Лист1!G7","v":0}]
[18,{"$f":"Лист1!H8","v":0}]
[19,{"$f":"Лист1!H10","v":0}]
[20,{"$f":"Лист1!G11","v":0}]
[21,{"$f":"Лист1!G12","v":0}]
[22,{"$f":"Лист1!H13","v":0}]
[23,{"$f":"Лист1!H14","v":0}]
[24,{"$f":"Лист1!G15","v":0}]
[25,{"$f":"Лист1!G16","v":0}]
[26,{"$f":"Лист1!H17","v":0}]
[27,{"$f":"Лист1!H18","v":0}]
[28,{"$f":"Лист1!G19","v":0}]
[29,{"$f":"Лист1!G20","v":0}]
[30,{"$f":"Лист1!G21","v":0}]
[31,{"$f":"Лист1!H24","v":0}]
[32,{"$f":"Лист1!G25","v":0}]
[33,{"$f":"Лист1!G26","v":0}]
[34,{"$f":"Лист1!G28","v":0}]
[35,{"$f":"Лист1!G29","v":0}]
[36,{"$f":"Лист1!H30","v":0}]
[37,{"$f":"Лист1!G31","v":0}]
[38,{"$f":"Лист1!G32","v":0}]
[39,{"$f":"Лист1!H33","v":0}]
[40,{"$f":"Лист1!G34","v":0}]
[41,{"$f":"Лист1!G35","v":0}]
[42,{"$f":"Лист1!G35","v":0}]
[43,{"$f":"Лист1!G36","v":0}]
[44,{"$f":"Лист1!G37","v":0}]
[45,{"$f":"Лист1!G38","v":0}]
[46,{"$f":"Лист1!G39","v":0}]
[47,{"$f":"Лист1!G40","v":0}]
[48,{"$f":"Лист1!G41","v":0}]

{"sheet":"OilReg","index":2,"n_rows":4,"n_cols":2,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Контроль масла на коленвале","Контроль уровня масла"]
["OLC-K1 (до 4NES-20)","Траксойл"]
["Delta P2 (от 4JE)"]
["Нет","Нет"]

{"sheet":"PressCont","index":3,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,7,0,8]]}
[null,null,null,null,null,null,null,"Для выпадающего списка"]
["Danfoss","авто","KP 5","060-117166","Высокий",null,"Нет",{"$f":"CONCATENATE(A2,\"  \",C2,\"  \",B2,\"  \",D2)","v":"Danfoss  KP 5  авто  060-117166"},{"$f":"CONCATENATE(A11,\"  \",C11,\"  \",B11,\"  \",D11)","v":"Alco  PS1-A5A  авто  "}]
["Danfoss","авто","KP1","060-110166","низкий",null,"Нет",{"$f":"CONCATENATE(A3,\"  \",C3,\"  \",B3,\"  \",D3)","v":"Danfoss  KP1  авто  060-110166"},{"$f":"CONCATENATE(A12,\"  \",C12,\"  \",B12,\"  \",D12)","v":"Alco  PS1-A3A  авто  "}]
["Danfoss","авто","KP17","060-127566","Сдвоенный",null,"Нет","Danfoss  KP17  авто  060-127566","Alco  PS2-A7A  авто  "]
["Danfoss","ручное","KP 5","060-117366","Высокий",null,"Нет","Danfoss  KP 5  ручное  060-117366","Alco  PS1-R5A  ручное  "]
["Danfoss","ручное","KP1","060-110366","низкий",null,"Нет","Danfoss  KP1  ручное  060-110366","Alco  PS1-R3A  ручное  "]
["Danfoss","ручное","KP15",null,"Сдвоенный",null,"Нет","Danfoss  KP15  ручное  ","Alco  PS2-R7A  ручное  "]
[null,null,null,null,null,null,null,"      "]
[null,null,null,null,null,null,null,"      "]
[null,null,null,null,null,null,null,"      "]
["Alco","авто","PS1-A5A",null,"Высокий"]
["Alco","авто","PS1-A3A",null,"низкий"]
["Alco","авто","PS2-A7A",null,"Сдвоенный"]
["Alco","ручное","PS1-R5A",null,"Высокий"]
["Alco","ручное","PS1-R3A",null,"низкий"]
["Alco","ручное","PS2-R7A",null,"Сдвоенный"]

{"sheet":"DataHelp","index":4,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,null,null,"dsf",null,"cgf","fcg"]
[null,null,null,null,"zsd","szd","zd","уа",null,"dsf"]
[null,null,null,"zsd",null,"vgn",null,"ячч",null,"fsdf"]
[null,null,null,null,"zsd",null,null,"вмсс",null,"sfsdf"]
[null,null,null,null,null,null,null,"чсмчс",null,"sdf"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ячсмчс",null,"dfs"]
[null,null,null,null,null,null,null,"чсмчс",null,"sdf"]
[null,null,null,null,null,null,null,"м",null,"sdf"]

{"sheet":"Шкафы","index":5,"n_rows":56,"n_cols":12,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["2021-02-08"," Металл СЕРЫЕ  RAL7035",null,null," Металл КРАСНЫЕ  RAL3020",null,null," Металл серые ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ",null,null," Металл серые ШКАФЫ ДВУХДВЕРНЫЕ"," Пластик"]
["Артикул","Наименование",null,"Артикул","Наименование",null,"Артикул","Наименование",null,"Артикул","Наименование"]
["MC303015","Корпус навесной металлический 300х300х150 IP66 RAL7035",null,"MC303015R","Корпус навесной металлический 300х300х150 IP66 RAL3020",null,"MC.VD4030","Внутренняя дверь MC 400х300 с комплектом крепежа RAL7035",null,"MC.DD608030","Корпус навесной металлический двухдверный 600х800х300IP66 RAL7035","Schneider Electric  18 модулей"]
["MC304015","Корпус навесной металлический 300х400х150 IP66 RAL7035",null,"MC304015R","Корпус навесной металлический 300х400х150 IP66 RAL3020",null,"MC.VD4040","Внутренняя дверь MC 400х400 с комплектом крепежа RAL7035",null,"MC.DD8010030","Корпус навесной металлический двухдверный 800х1000х300IP66 RAL7035","Schneider Electric  24 модуля"]
["MC304020","Корпус навесной металлический 300х400х200 IP66 RAL7035",null,"MC304020R","Корпус навесной металлический 300х400х200 IP66 RAL3020",null,"MC.VD4050","Внутренняя дверь MC 400х500 с комплектом крепежа RAL7035",null,"MC.DD8012030","Корпус навесной металлический двухдверный 800х1200х300IP66 RAL7035","Schneider Electric  36 модулей"]
["MC403015","Корпус навесной металлический 400х300х150 IP66 RAL7035",null,"MC403015R","Корпус навесной металлический 400х300х150 IP66 RAL3020",null,"MC.VD4060","Внутренняя дверь MC 400х600 с комплектом крепежа RAL7035",null,"MC.DD10010030","Корпус навесной металлический двухдверный 1000х1000х300IP66 RAL7035","пластик 300х380"]
["MC403020","Корпус навесной металлический 400х300х200 IP66 RAL7035",null,"MC403020R","Корпус навесной металлический 400х300х200 IP66 RAL3020",null,"MC.VD5030","Внутренняя дверь MC 500х300 с комплектом крепежа RAL7035",null,"MC.DD10012030","Корпус навесной металлический двухдверный 1000х1200х300IP66 RAL7035","Klemsan 300x400"]
["MC404020","Корпус навесной металлический 400х400х200 IP66 RAL7035",null,"MC404020R","Корпус навесной металлический 400х400х200 IP66 RAL3020",null,"MC.VD5040","Внутренняя дверь MC 500х400 с комплектом крепежа RAL7035",null,"MC.DD10012040","Корпус навесной металлический двухдверный 1000х1200х400IP66 RAL7035","Klemsan 400x500"]
["MC405020","Корпус навесной металлический 400х500х200 IP66 RAL7035",null,"MC405020R","Корпус навесной металлический 400х500х200 IP66 RAL3020",null,"MC.VD5050","Внутренняя дверь MC 500х500 с комплектом крепежа RAL7035",null,"MC.DD12010030","Корпус навесной металлический двухдверный 1200х1000х300IP66 RAL7035","Klemsan 500x600"]
["MC406020","Корпус навесной металлический 400х600х200 IP66 RAL7035",null,"MC406020R","Корпус навесной металлический 400х600х200 IP66 RAL3020",null,"MC.VD6040","Внутренняя дверь MC 600х400 с комплектом крепежа RAL7035",null,"MC.DD12010040","Корпус навесной металлический двухдверный 1200х1000х400IP66 RAL7035","Klemsan 600x800"]
["MC503015","Корпус навесной металлический 500х300х150 IP66 RAL7035",null,"MC503015R","Корпус навесной металлический 500х300х150 IP66 RAL3020",null,"MC.VD6050","Внутренняя дверь MC 600х500 с комплектом крепежа RAL7035",null,"MC.DD12012030","Корпус навесной металлический двухдверный 1200х1200х300IP66 RAL7035"]
["MC503020","Корпус навесной металлический 500х300х200 IP66 RAL7035",null,"MC503020R","Корпус навесной металлический 500х300х200 IP66 RAL3020",null,"MC.VD6060","Внутренняя дверь MC 600х600 с комплектом крепежа RAL7035",null,"MC.DD12012040","Корпус навесной металлический двухдверный 1200х1200х400IP66 RAL7035"]
["MC504015","Корпус навесной металлический 500х400х150 IP66 RAL7035",null,"MC504015R","Корпус навесной металлический 500х400х150 IP66 RAL3020",null,"MC.VD7050","Внутренняя дверь MC 700х500 с комплектом крепежа RAL7035",null,"MC.DD14010030","Корпус навесной металлический двухдверный 1400х1000х300IP66 RAL7035"]
["MC504020","Корпус навесной металлический 500х400х200 IP66 RAL7035",null,"MC504020R","Корпус навесной металлический 500х400х200 IP66 RAL3020",null,"MC.VD8060","Внутренняя дверь MC 800х600 с комплектом крепежа RAL7035",null,"MC.DD14010040","Корпус навесной металлический двухдверный 1400х1000х400IP66 RAL7035"]
["MC504025","Корпус навесной металлический 500х400х250 IP66 RAL7035",null,"MC504025R","Корпус навесной металлический 500х400х250 IP66 RAL3020",null,"MC.VD10060","Внутренняя дверь MC 1000х600 с комплектом крепежа RAL7035",null,"MC.DD14012030","Корпус навесной металлический двухдверный 1400х1200х300IP66 RAL7035"]
["MC505020","Корпус навесной металлический 500х500х200 IP66 RAL7035",null,"MC505020R","Корпус навесной металлический 500х500х200  IP66 RAL3020",null,"MC.VD10080","Внутренняя дверь MC 1000х800 с комплектом крепежа RAL7035",null,"MC.DD14012040","Корпус навесной металлический двухдверный 1400х1200х400IP66 RAL7035"]
["MC505025","Корпус навесной металлический 500х500х250 IP66 RAL7035",null,"MC505025R","Корпус навесной металлический 500х500х250  IP66 RAL3020",null,"MC.VD12060","Внутренняя дверь MC 1200х600 с комплектом крепежа RAL7035"]
["MC506020","Корпус навесной металлический 500х600х200 IP66 RAL7035",null,"MC506020R","Корпус навесной металлический 500х600х200 IP66 RAL3020",null,"MC.VD12080","Внутренняя дверь MC 1200х800 с комплектом крепежа RAL7035"]
["MC604020","Корпус навесной металлический 600х400х200 IP66 RAL7035",null,"MC604020R","Корпус навесной металлический 600х400х200 IP66 RAL3020"]
["MC604025","Корпус навесной металлический 600х400х250 IP66 RAL7035",null,"MC604025R","Корпус навесной металлический 600х400х250 IP66 RAL3020"]
["MC605020","Корпус навесной металлический 600х500х200 IP66 RAL7035",null,"MC605020R","Корпус навесной металлический 600х500х200 IP66 RAL3020"]
["MC605025","Корпус навесной металлический 600х500х250 IP66 RAL7035",null,"MC605025R","Корпус навесной металлический 600х500х250 IP66 RAL3020"]
["MC606020","Корпус навесной металлический 600х600х200 IP66 RAL7035",null,"MC606020R","Корпус навесной металлический 600х600х200 IP66 RAL3020"]
["MC606025","Корпус навесной металлический 600х600х250 IP66 RAL7035",null,"MC606025R","Корпус навесной металлический 600х600х250 IP66 RAL3020",null,null,"Металл_СЕРЫЕ__RAL7035"]
["MC606030","Корпус навесной металлический 600х600х300 IP66 RAL7035",null,"MC606030R","Корпус навесной металлический 600х600х300 IP66 RAL3020",null,null,"Металл_КРАСНЫЕ__RAL3020"]
["MC606040","Корпус навесной металлический 600х600х400 IP66 RAL7035",null,"MC606040R","Корпус навесной металлический 600х600х400 IP66 RAL3020",null,null,"Металл_серые_ВНУТРЕННИЕ_ДВЕРИ"]
["MC705020","Корпус навесной металлический 700х500х200 IP66 RAL7035",null,"MC705020R","Корпус навесной металлический 700х500х200 IP66 RAL3020",null,null,"Металл_серые_ШКАФЫ_ДВУХДВЕРНЫЕ"]
["MC705025","Корпус навесной металлический 700х500х250 IP66 RAL7035",null,"MC705025R","Корпус навесной металлический 700х500х250 IP66 RAL3020",null,null,"Пластик"]
["MC806020","Корпус навесной металлический 800х600х200 IP66 RAL7035",null,"MC806020R","Корпус навесной металлический 800х600х200 IP66 RAL3020"]
["MC806025","Корпус навесной металлический 800х600х250 IP66 RAL7035",null,"MC806025R","Корпус навесной металлический 800х600х250 IP66 RAL3020"]
["MC806030","Корпус навесной металлический 800х600х300 IP66 RAL7035",null,"MC806030R","Корпус навесной металлический 800х600х300 IP66 RAL3020"]
["MC806040","Корпус навесной металлический 800х600х400 IP66 RAL7035",null,"MC806040R","Корпус навесной металлический 800х600х400 IP66 RAL3020"]
["MC808020","Корпус навесной металлический 800х800х200 IP66 RAL7035",null,"MC808020R","Корпус навесной металлический 800х800х200 IP66 RAL3020"]
["MC808025","Корпус навесной металлический 800х800х250 IP66 RAL7035",null,"MC808025R","Корпус навесной металлический 800х800х250 IP66 RAL3020"]
["MC808030","Корпус навесной металлический 800х800х300 IP66 RAL7035",null,"MC808030R","Корпус навесной металлический 800х800х300 IP66 RAL3020"]
["MC1006025","Корпус навесной металлический 1000х600х250 IP66 RAL7035",null,"MC1006025R","Корпус навесной металлический 1000х600х250 IP66 RAL3020"]
["MC1006030","Корпус навесной металлический 1000х600х300 IP66 RAL7035",null,"MC1006030R","Корпус навесной металлический 1000х600х300 IP66 RAL3020"]
["MC1006040","Корпус навесной металлический 1000х600х400 IP66 RAL7035",null,"MC1006040R","Корпус навесной металлический 1000х600х400 IP66 RAL3020"]
["MC1008025","Корпус навесной металлический 1000х800х250 IP66 RAL7035",null,"MC1008025R","Корпус навесной металлический 1000х800х250 IP66 RAL3020"]
["MC1008030","Корпус навесной металлический 1000х800х300 IP66 RAL7035",null,"MC1008030R","Корпус навесной металлический 1000х800х300 IP66 RAL3020"]
["MC1008040","Корпус навесной металлический 1000х800х400 IP66 RAL7035",null,"MC1008040R","Корпус навесной металлический 1000х800х400 IP66 RAL3020"]
["MC10010030","Корпус навесной металлический 1000х1000х300 IP66 RAL7035",null,"MC10010030R","Корпус навесной металлический 1000х1000х300 IP66 RAL3020"]
["MC1206025","Корпус навесной металлический 1200х600х250 IP66 RAL7035",null,"MC1206025R","Корпус навесной металлический 1200х600х250 IP66 RAL3020"]
["MC1206030","Корпус навесной металлический 1200х600х300 IP66 RAL7035",null,"MC1206030R","Корпус навесной металлический 1200х600х300 IP66 RAL3020"]
["MC1206040","Корпус навесной металлический 1200х600х400 IP66 RAL7035",null,"MC1206040R","Корпус навесной металлический 1200х600х400 IP66 RAL3020"]
["MC1208025","Корпус навесной металлический 1200х800х250 IP66 RAL7035",null,"MC1208025R","Корпус навесной металлический 1200х800х250 IP66 RAL3020"]
["MC1208030","Корпус навесной металлический 1200х800х300 IP66 RAL7035",null,"MC1208030R","Корпус навесной металлический 1200х800х300 IP66 RAL3020"]
["MC1208040","Корпус навесной металлический 1200х800х400 IP66 RAL7035",null,"MC1208040R","Корпус навесной металлический 1200х800х400 IP66 RAL3020"]
["MC12010030","Корпус навесной металлический 1200х1000х300 IP66 RAL7035",null,"MC12010030R","Корпус навесной металлический 1200х1000х300 IP66 RAL3020"]
["MC12010040","Корпус навесной металлический 1200х1000х400 IP66 RAL7035",null,"MC12010040R","Корпус навесной металлический 1200х1000х400 IP66 RAL3020"]
["MC1406030","Корпус навесной металлический 1400х600х300 IP66 RAL7035",null,"MC1406030R","Корпус навесной металлический 1400х600х300 IP66 RAL3020"]
["MC1408030","Корпус навесной металлический 1400х800х300 IP66 RAL7035",null,"MC1408030R","Корпус навесной металлический 1400х800х300 IP66 RAL3020"]
["MC1408040","Корпус навесной металлический 1400х800х400 IP66 RAL7035",null,"MC1408040R","Корпус навесной металлический 1400х800х400 IP66 RAL3020"]
["MC14010030","Корпус навесной металлический 1400х1000х300 IP66 RAL7035",null,"MC14010030R","Корпус навесной металлический 1400х1000х300 IP66 RAL3020"]
["MC14010040","Корпус навесной металлический 1400х1000х400 IP66 RAL7035",null,"MC14010040R","Корпус навесной металлический 1400х1000х400 IP66 RAL3020"]
[null,null,null,"MC14010040R","Корпус навесной металлический 1400х1000х400 IP66 RAL3020"]

{"sheet":"GBC","index":6,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Вентиля GBC",null,"Жидкость"]
["Нет",6,10]
["GBC 3/8 (10mm)",10,12]
["GBC 1/2 (12mm)",12,15]
["GBC 5/8 (15mm)",15,22]
["GBC 7/8 (22mm)",22,35]
["GBC 1 1/8 (28mm)",28,42]
["GBC 1 3/8 (35mm)",35,54]
["GBC 1 5/8 (42mm)",42,63]
["GBC 2 1/8 (54mm)",54,73]
["GBC 2 5/8 (67mm)",67,90]
["GBC 3 1/8 (76mm)",76,105]

{"sheet":"Filter","index":7,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Фильтры",null,null,null,null,null,"нет",null,"нет"]
["DCL 083s",10,0,12,null,null,{"$f":"CONCATENATE(A2,\" \",B2,\" \",\"мм\")","v":"DCL 083s 10 мм"},null,"Неразборный"]
["DCL 164s",12,0,15,null,null,{"$f":"CONCATENATE(A3,\" \",B3,\" \",\"мм\")","v":"DCL 164s 12 мм"},null,"Разборный"]
["DCL 165s",15,0,22,null,null,"DCL 165s 15 мм"]
["DCL 165s",15,0,28,null,null,"DCL 165s 15 мм"]
["DCL 307s",22,0,35,null,null,"DCL 307s 22 мм"]
["DCL 309s",28,0,42,null,null,"DCL 309s 28 мм"]
["DCR 0485s",15,1,22,null,null,"DCR 0485s 15 мм"]
["DCR 0485s",15,1,28,null,null,"DCR 0485s 15 мм"]
["DCR 0487s",22,1,35,null,null,"DCR 0487s 22 мм"]
["DCR 0489s",28,1,42,null,null,"DCR 0489s 28 мм"]
["DCR 04811s",35,1,54,null,null,"DCR 04811s 35 мм"]
["DCR 04813s",42,1,63,null,null,"DCR 04813s 42 мм"]
["DCR 04817s",54,1,73,null,null,"DCR 04817s 54 мм"]

{"sheet":"AS","index":8,"n_rows":24,"n_cols":35,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,34,3,34],[0,9,1,18],[2,23,3,23],[2,24,3,24],[2,25,3,25],[2,26,3,26],[2,27,3,27],[2,28,3,28],[2,29,2,31],[2,32,3,32],[2,33,3,33],[0,23,1,33]]}
["Отделитель жидкости","Диаметры",null,"нет",null,null,null,null,null,"Отделители жидкости ColdStream",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Отделители жидкости BeeCool"]
["FP-AS-2.0-012",12,null,{"$f":"CONCATENATE(A2,\" (\",B2,\" \",\"мм)\")","v":"FP-AS-2.0-012 (12 мм)"}]
["FP-AS-2.0-058",15,null,{"$f":"CONCATENATE(A3,\" (\",B3,\" \",\"мм)\")","v":"FP-AS-2.0-058 (15 мм)"},"Производители",null,null,null,null,"Модель","V, дм3","D, мм","А, мм","Н, мм","h, мм","b, мм","Вход/выход, мм","Чертеж","Рисунок",null,null,null,null,"Марка изделия ","Код заказа","Внут. объем, л","Вход/ выход пайка, ODS","Высота H, мм","Диаметр D, мм","Номинальная производительность, кВт (макс/мин)",null,null,"Примерный аналог Henry","Порт под пред. клапан","Марка изделия "]
["FP-AS-3.5-078",22,null,"FP-AS-3.5-078 (22 мм)","Нет",null,null,null,null,"CS-AS-1,0-12",1,114,60,151,null,null,12,"-",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"R22/R407C","R134a","R404A/R507"]
["FP-AS-3.5-118",28,null,"FP-AS-3.5-118 (28 мм)","FrigoPoint_FP_AS",null,null,null,null,"CS-AS-2,5-12",2.5,114,60,313,null,null,12,null,1,null,null,null,null,"BC-AS-1,5-12S ",74276,1.5,"1/2\"(12мм)",254,102,6.9,4.0999999999999996,4.5,"S-7044","-","BC-AS-1,5-12S "]
["FP-AS-5.0-118",28,null,"FP-AS-5.0-118 (28 мм)","ColdStream_CS_AS",null,null,null,null,"CS-AS-2,5-15",2.5,114,60,321,null,null,15,null,1,null,null,null,null,"BC-AS-2,4-16S",74277,2.4,"5/8\"(16 мм)",254,127,10.3,6,7,"S-7043","-","BC-AS-2,4-16S"]
["FP-AS-5.0-138",35,null,"FP-AS-5.0-138 (35 мм)","BeeCool_BC_AS",null,null,null,null,"CS-AS-2,5-18",2.5,114,60,321,null,null,18,null,1,null,null,null,null,"BC-AS-3,8-19S",74278,3.8,"3/4\"(19 мм)",316,140,13.8,8,8.9,"S-7043","-","BC-AS-3,8-19S"]
["FP-AS-7.0-138",35,null,"FP-AS-7.0-138 (35 мм)",null,null,null,null,null,"CS-AS-4,0-18",4,114,60,516,null,null,18,null,1,null,null,null,null,"BC-AS-4,3-22S",74279,4.3,"7/8\"(22 мм)",356,140,24.6,13.9,15.9,"S-7057-CE","-","BC-AS-4,3-22S"]
["FP-AS-7.0-158",42,null,{"$f":"CONCATENATE(A9,\" (\",B9,\" \",\"мм)\")","v":"FP-AS-7.0-158 (42 мм)"},null,null,null,null,null,"CS-AS-4,0-22",4,114,60,519,null,null,22,null,1,null,null,null,null,"BC-AS-4,7-28S",74280,4.7,"1 1/8\"(28 мм)",465,127,40.799999999999997,25.1,26.3,"S-7061-CE","-","BC-AS-4,7-28S"]
["FP-AS-9.0-158",42,null,{"$f":"CONCATENATE(A10,\" (\",B10,\" \",\"мм)\")","v":"FP-AS-9.0-158 (42 мм)"},null,null,null,null,null,"CS-AS-5,0-28",5,133,320,463,null,null,28,null,2,null,null,null,null,"BC-AS-7,3-28S",74281,7.3,"1 1/8\" (28мм)",450,159,40.799999999999997,25.1,26.3,"S-7061-СЕ","-","BC-AS-7,3-28S"]
["FP-AS-12.0-218",54,null,{"$f":"CONCATENATE(A11,\" (\",B11,\" \",\"мм)\")","v":"FP-AS-12.0-218 (54 мм)"},null,null,null,null,null,"CS-AS-5,0-35",5,133,320,467,null,null,35,null,2,null,null,null,null,"BC-AS-6,0-35S",74282,6,"1 3/8\"(35мм)",390,159,65,36.6,41.7,"S-7063-СЕ","-","BC-AS-6,0-35S"]
["FP-AS-25.0-218",54,null,{"$f":"CONCATENATE(A12,\" (\",B12,\" \",\"мм)\")","v":"FP-AS-25.0-218 (54 мм)"},null,null,null,null,null,"CS-AS-7,0-35",7,159,300,455,null,null,35,null,2,null,null,null,null,"BC-AS-9,6-35S",74283,9.6,"1 3/8\"(35мм)",574,159,65,36.6,41.7,"S-7063-CE","-","BC-AS-9,6-35S"]
["FP-AS-12-258",63,null,{"$f":"CONCATENATE(A13,\" (\",B13,\" \",\"мм)\")","v":"FP-AS-12-258 (63 мм)"},null,null,null,null,null,"CS-AS-7,0-42",7,159,300,455,null,null,42,null,2,null,null,null,null,"BC-AS-8,8-42S",74284,8.8000000000000007,"1 5/8\"(42 мм)",548,159,99,60,62.9,"S-7065-CE","-","BC-AS-8,8-42S"]
["FP-AS-25-258",63,null,{"$f":"CONCATENATE(A14,\" (\",B14,\" \",\"мм)\")","v":"FP-AS-25-258 (63 мм)"},null,null,null,null,null,"CS-AS-12-54",12,190,335,564,116,9,54,null,3,null,null,null,null,"BC-AS-10,4-42S",74285,10.4,"1 5/8\"(42 мм)",624,159,99,60,62.9,"S-7065-CE","-","BC-AS-10,4-42S"]
["FP-AS-45-258",63,null,"FP-AS-45-258 (63 мм)",null,null,null,null,null,"CS-AS-12-64",12,190,335,564,116,9,64,null,3,null,null,null,null,"BC-AS-12,4-54S*",74298,12.4,"2 1/8\"(54 мм)",574,219,112,100,107,"-","1/2 NPT","BC-AS-12,4-54S*"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-AS-25-54",25,240,463,680,"141.5",9,54,null,3,null,null,null,null,"BC-AS-12,4-67S*",74299,12.4,"2 5/8\"(67 мм)",574,219,149,108,149,"S-7726-CE","1/2 NPT","BC-AS-12,4-67S*"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-AS-25-64",25,240,463,680,"141.5",9,64,null,3,null,null,null,null,"BC-AS-27-54S*",74294,27,"2 1/8\"(54 мм)",725,244,175,100,145,null,"1/2 NPT","BC-AS-27-54S*"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-AS-45,0-64",45,325,408,657,210,11,64,null,3,null,null,null,null,"BC-AS-27-67S*",74295,27,"2 5/8\"(67 мм)",725,244,212,114,212," S-7726-CE","1/2 NPT","BC-AS-27-67S*"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-AS-45,0-76",45,325,408,656,210,11,76,"-",3,null,null,null,null,"BC-AS-47-67S*",74296,47,"2 5/8\"(67 мм)",725,325,242,114,242,null,"1/2 NPT","BC-AS-47-67S*"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BC-AS-47-79S*",74297,47,"3 1/8\"(79мм)",725,325,310,158,310," S-7732-CE","1/2 NPT","BC-AS-47-79S*"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BC-AS-32-3 5/8",74300,32,"92 (3 5/8\" )",535,324,212,114,212,null,"1/2 NPT","BC-AS-32-3 5/8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BC-AS-32-105",743001,32,"4 1/8\" (105 мм) ",535,324,350,170,350,"S 7741","1/2 NPT","BC-AS-32-105"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BC-AS-60-105",743002,60,"105 мм",660,406,350,170,350,"S 7741","1/2 NPT","BC-AS-60-105"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BC-AS-63-114S",74322,63,"114 мм",803,325,355,172,355,"S 7741","1/2 NPT","BC-AS-63-114S"]

{"sheet":"Vibro","index":9,"n_rows":10,"n_cols":2,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["НЕТ"]
["FP-VA-038 (10mm)",10]
["FP-VA-012 (12mm)",12]
["FP-VA-058 (15mm)",15]
["FP-VA-078 (22mm)",22]
["FP-VA-118 (28mm)",28]
["FP-VA-138 (35mm)",35]
["FP-VA-158 (42mm)",42]
["FP-VA-218 (54mm)",54]
["FP-VA-258 (63mm)",63]

{"sheet":"Rotalok","index":10,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Роталоки","Резьба","Выход",null,"Нет","переменные"]
["FP-RV-1-038",1,10,null,{"$f":"CONCATENATE(A2,\" (\",C2,\" \",\"мм)\")","v":"FP-RV-1-038 (10 мм)"},"RV1"]
["FP-RV-1-012",1,12,null,{"$f":"CONCATENATE(A3,\" (\",C3,\" \",\"мм)\")","v":"FP-RV-1-012 (12 мм)"},"RV114"]
["FP-RV-1-058",1,15,null,"FP-RV-1-058 (15 мм)","RV134"]
["FP-RV-114-058",114,15,null,"FP-RV-114-058 (15 мм)","RV214"]
["FP-RV-114-034",114,18,null,"FP-RV-114-034 (18 мм)"]
["FP-RV-114-078",114,22,null,"FP-RV-114-078 (22 мм)"]
["FP-RV-114-118",114,28,null,"FP-RV-114-118 (28 мм)"]
["FP-RV-134-078",134,22,null,"FP-RV-134-078 (22 мм)"]
["FP-RV-134-118",134,28,null,"FP-RV-134-118 (28 мм)"]
["FP-RV-134-138",134,35,null,"FP-RV-134-138 (35 мм)"]
["FP-RV-134-158",134,42,null,"FP-RV-134-158 (42 мм)"]
["FP-RV-214-138",214,35,null,"FP-RV-214-138 (35 мм)"]
["FP-RV-214-158",214,42,null,"FP-RV-214-158 (42 мм)"]
["FP-RV-214-218",214,54,null,"FP-RV-214-218 (54 мм)"]

{"sheet":"Compres","index":11,"n_rows":70,"n_cols":5,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Компрессор Bitzer","Всас","Нагнетание"]
["2KES-05Y",15,12,null,{"$f":"CONCATENATE(\" \",A2,\" (\",\"Всас\",\" \",B2,\" мм, \",\"нагн \",C2,\" мм)\")","v":" 2KES-05Y (Всас 15 мм, нагн 12 мм)"}]
["2JES-07Y",15,12,null,{"$f":"CONCATENATE(\" \",A3,\" (\",\"Всас\",\" \",B3,\" мм, \",\"нагн \",C3,\" мм)\")","v":" 2JES-07Y (Всас 15 мм, нагн 12 мм)"}]
["2HES-1Y",15,12,null," 2HES-1Y (Всас 15 мм, нагн 12 мм)"]
["2HES-2Y",15,12,null," 2HES-2Y (Всас 15 мм, нагн 12 мм)"]
["2GES-2Y",15,12,null," 2GES-2Y (Всас 15 мм, нагн 12 мм)"]
["2FES-2Y",15,12,null," 2FES-2Y (Всас 15 мм, нагн 12 мм)"]
["2FES-3Y",15,12,null," 2FES-3Y (Всас 15 мм, нагн 12 мм)"]
["2EES-2Y",22,15,null," 2EES-2Y (Всас 22 мм, нагн 15 мм)"]
["2EES-3Y",22,15,null," 2EES-3Y (Всас 22 мм, нагн 15 мм)"]
["2DES-2Y",22,15,null," 2DES-2Y (Всас 22 мм, нагн 15 мм)"]
["2DES-3Y",22,15,null," 2DES-3Y (Всас 22 мм, нагн 15 мм)"]
["2CES-3Y",22,15,null," 2CES-3Y (Всас 22 мм, нагн 15 мм)"]
["2CES-4Y",22,15,null," 2CES-4Y (Всас 22 мм, нагн 15 мм)"]
["4FES-3Y",22,15,null," 4FES-3Y (Всас 22 мм, нагн 15 мм)"]
["4FES-5Y",22,15,null," 4FES-5Y (Всас 22 мм, нагн 15 мм)"]
["4EES-4Y",28,15,null," 4EES-4Y (Всас 28 мм, нагн 15 мм)"]
["4EES-6Y",28,15,null," 4EES-6Y (Всас 28 мм, нагн 15 мм)"]
["4DES-5Y",28,22,null," 4DES-5Y (Всас 28 мм, нагн 22 мм)"]
["4DES-7Y",28,22,null," 4DES-7Y (Всас 28 мм, нагн 22 мм)"]
["4CES-6Y",28,22,null," 4CES-6Y (Всас 28 мм, нагн 22 мм)"]
["4CES-9Y",28,22,null," 4CES-9Y (Всас 28 мм, нагн 22 мм)"]
["4BES-9Y",28,22,null," 4BES-9Y (Всас 28 мм, нагн 22 мм)"]
["4VES-6Y",28,22,null," 4VES-6Y (Всас 28 мм, нагн 22 мм)"]
["4VES-7Y",28,22,null," 4VES-7Y (Всас 28 мм, нагн 22 мм)"]
["4VES-10Y",28,22,null," 4VES-10Y (Всас 28 мм, нагн 22 мм)"]
["4VE-6Y",28,22,null," 4VE-6Y (Всас 28 мм, нагн 22 мм)"]
["4VE-10Y",28,22,null," 4VE-10Y (Всас 28 мм, нагн 22 мм)"]
["4TES-8Y",35,28,null," 4TES-8Y (Всас 35 мм, нагн 28 мм)"]
["4TES-9Y",35,28,null," 4TES-9Y (Всас 35 мм, нагн 28 мм)"]
["4TES-12Y",35,28,null," 4TES-12Y (Всас 35 мм, нагн 28 мм)"]
["4TE-8Y",35,28,null," 4TE-8Y (Всас 35 мм, нагн 28 мм)"]
["4TE-9Y",35,28,null," 4TE-9Y (Всас 35 мм, нагн 28 мм)"]
["4TE-12Y",35,28,null," 4TE-12Y (Всас 35 мм, нагн 28 мм)"]
["4PES-10Y",35,28,null," 4PES-10Y (Всас 35 мм, нагн 28 мм)"]
["4PES-12Y",35,28,null," 4PES-12Y (Всас 35 мм, нагн 28 мм)"]
["4PES-15Y",42,28,null," 4PES-15Y (Всас 42 мм, нагн 28 мм)"]
["4PE-10Y",35,28,null," 4PE-10Y (Всас 35 мм, нагн 28 мм)"]
["4PE-12Y",35,28,null," 4PE-12Y (Всас 35 мм, нагн 28 мм)"]
["4PE-15Y",42,28,null," 4PE-15Y (Всас 42 мм, нагн 28 мм)"]
["4NES-12Y",35,28,null," 4NES-12Y (Всас 35 мм, нагн 28 мм)"]
["4NES-14Y",35,28,null," 4NES-14Y (Всас 35 мм, нагн 28 мм)"]
["4NES-20Y",42,28,null," 4NES-20Y (Всас 42 мм, нагн 28 мм)"]
["4NE-12Y",35,28,null," 4NE-12Y (Всас 35 мм, нагн 28 мм)"]
["4NE-14Y",35,28,null," 4NE-14Y (Всас 35 мм, нагн 28 мм)"]
["4NE-20Y",42,28,null," 4NE-20Y (Всас 42 мм, нагн 28 мм)"]
["4JE-13Y",42,28,null," 4JE-13Y (Всас 42 мм, нагн 28 мм)"]
["4JE-15Y",42,28,null," 4JE-15Y (Всас 42 мм, нагн 28 мм)"]
["4JE-22Y",42,28,null," 4JE-22Y (Всас 42 мм, нагн 28 мм)"]
["4HE-15Y",42,28,null," 4HE-15Y (Всас 42 мм, нагн 28 мм)"]
["4HE-18Y",42,28,null," 4HE-18Y (Всас 42 мм, нагн 28 мм)"]
["4HE-25Y",54,28,null," 4HE-25Y (Всас 54 мм, нагн 28 мм)"]
["4GE-20Y",54,28,null," 4GE-20Y (Всас 54 мм, нагн 28 мм)"]
["4GE-23Y",54,28,null," 4GE-23Y (Всас 54 мм, нагн 28 мм)"]
["4GE-30Y",54,28,null," 4GE-30Y (Всас 54 мм, нагн 28 мм)"]
["4FE-25Y",54,28,null," 4FE-25Y (Всас 54 мм, нагн 28 мм)"]
["4FE-28Y",54,28,null," 4FE-28Y (Всас 54 мм, нагн 28 мм)"]
["4FE-35Y",54,28,null," 4FE-35Y (Всас 54 мм, нагн 28 мм)"]
["6JE-22Y",54,35,null," 6JE-22Y (Всас 54 мм, нагн 35 мм)"]
["6JE-25Y",54,35,null," 6JE-25Y (Всас 54 мм, нагн 35 мм)"]
["6JE-33Y",54,35,null," 6JE-33Y (Всас 54 мм, нагн 35 мм)"]
["6HE-25Y",54,35,null," 6HE-25Y (Всас 54 мм, нагн 35 мм)"]
["6HE-28Y",54,35,null," 6HE-28Y (Всас 54 мм, нагн 35 мм)"]
["6HE-35Y",54,35,null," 6HE-35Y (Всас 54 мм, нагн 35 мм)"]
["6GE-30Y",54,35,null," 6GE-30Y (Всас 54 мм, нагн 35 мм)"]
["6GE-34Y",54,35,null," 6GE-34Y (Всас 54 мм, нагн 35 мм)"]
["6GE-40Y",54,35,null,{"$f":"CONCATENATE(\" \",A67,\" (\",\"Всас\",\" \",B67,\" мм, \",\"нагн \",C67,\" мм)\")","v":" 6GE-40Y (Всас 54 мм, нагн 35 мм)"}]
["6FE-40Y",54,42,null," 6FE-40Y (Всас 54 мм, нагн 42 мм)"]
["6FE-44Y",54,42,null," 6FE-44Y (Всас 54 мм, нагн 42 мм)"]
["6FE-50Y",54,42,null," 6FE-50Y (Всас 54 мм, нагн 42 мм)"]

{"sheet":"OS","index":12,"n_rows":14,"n_cols":35,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,34,3,34],[0,8,1,18],[2,23,3,23],[2,24,3,24],[2,25,3,25],[2,26,3,26],[2,27,3,27],[2,28,3,28],[2,29,2,31],[2,32,3,32],[2,33,3,33],[0,23,1,33]]}
["Отделители масла",null,null,null,null,null,null,null,"COLDSTREAM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BeeCool Маслоотделители стандартные серии BC-OS"]
["нет",10,null,"нет",null,"Производитель"]
["FP-OS -2,0-012",12,null,{"$f":"CONCATENATE(A3,\" (\",B3,\" \",\"мм)\")","v":"FP-OS -2,0-012 (12 мм)"},null,"Нет",null,null,"Модель","V, дм3","D, мм","А, мм","H, мм","B, мм","h, мм","b, мм","Вход/выход, мм","Чертеж","Рисунок",null,null,null,null,"Марка изделия","Код заказа","Высота H, мм","Диаметр D, мм","Вход/ выход пайка ODS\" (мм)","Внутренний объем, л","Номинальная производительность, кВт",null,null,"Примерный аналог EMERSON","Примерный аналог Henry","Марка изделия"]
["FP-OS -2,0-058",15,null,{"$f":"CONCATENATE(A4,\" (\",B4,\" \",\"мм)\")","v":"FP-OS -2,0-058 (15 мм)"},null,"FrigoPoint_FP_OS",null,null,"CS-OS-2,5-12",2.5,114,60,313,null,null,null,12,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"R22/R407","R134a","R404A/R507"]
["FP-OS-3,5-078",22,null,"FP-OS-3,5-078 (22 мм)",null,"ColdStream_CS_OS",null,null,"CS-OS-2,5-15",2.5,114,60,321,null,null,null,15,null,1,null,null,null,null,"BC-OS-12",741941,279,102,"1/2\" (12 мм)",1.6,7,4.9000000000000004,7.3,"OSH-404","S-5582","BC-OS-12"]
["FP-OS -3,5-118",28,null,"FP-OS -3,5-118 (28 мм)",null,"BeeCool_BC_OS",null,null,"CS-OS-3,0-22",3,114,60,391,null,null,null,22,"-",1,null,null,null,null,"BC-OS-16",741951,378,102,"5/8\" (16 мм)",2.2999999999999998,18.7,13.1,19.399999999999999,"OSH-405","S-5585-CE","BC-OS-16"]
["FP-OS -5,0-118",28,null,"FP-OS -5,0-118 (28 мм)",null,null,null,null,"CS-OS-4,0-22",4,114,60,519,null,null,null,22,null,1,null,null,null,null,"BC-OS-22",741961,460,102,"7/8\" (22 мм)",2.9,28.1,19.7,29,"OSH-407","S-5587-CE","BC-OS-22"]
["FP-OS -5,0-138",35,null,"FP-OS -5,0-138 (35 мм)",null,null,null,null,"CS-OS-5,0-28",5,133,320,463,null,null,null,28,null,2,null,null,null,null,"BC-OS-28",741971,494,102,"1 1/8\" (28 мм)",3.1,37.4,26.2,38.700000000000003,"OSH-409","S-5588-CE","BC-OS-28"]
["FP-OS -7,0-138",35,null,"FP-OS -7,0-138 (35 мм)",null,null,null,null,"CS-OS-5,0-35",5,133,320,467,null,null,null,35,null,2,null,null,null,null,"BC-OS-355",741981,524,102,"1 3/8\" (35 мм)",3.3,46.8,32.799999999999997,48.4,"OSH-411","S-5690-CE","BC-OS-355"]
["FP-OS -7,0-158",42,null,"FP-OS -7,0-158 (42 мм)",null,null,null,null,"CS-OS-7,0-35",7,159,298,455,null,null,null,35,null,2,null,null,null,null,"BC-OS-356",741481,394,159,"1 3/8\" (35 мм)",6.1,51.5,36.1,53.3,"OSH-611","S-5690-CE","BC-OS-356"]
["FP-OS -12-218",54,null,"FP-OS -12-218 (54 мм)",null,null,null,null,"CS-OS-7,0-42",7,159,298,455,null,null,null,42,null,2,null,null,null,null,"BC-OS-42",741491,480,159,"1 5/8\" (42 мм)",7.1,65.5,45.9,67.8,"OSH-642","S-5692-CE","BC-OS-42"]
["FP-OS-25-218",54,null,"FP-OS-25-218 (54 мм)",null,null,null,null,"CS-OS-12-54",12,190,335,564,160,116,9,54,null,3,null,null,null,null,"BC-OS-54",741501,485,159,"2 1/8\" (54 мм)",7.1,105.3,73.8,108.9,"OSH-617","S-5694-CE","BC-OS-54"]
[null,null,null,"ппиимсапсс",null,null,null,null,"CS-OS-25-64",25,240,463,681,163,"141.4",9,64,null,3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-OS-25-54",25,240,463,681,163,"141.4",9,54,null,3]

{"sheet":"OilRes","index":13,"n_rows":9,"n_cols":32,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[1,11,2,11],[1,12,2,12],[1,13,2,13],[1,14,2,14],[1,31,2,31],[0,11,0,18],[0,24,0,31],[1,18,2,18],[1,24,2,24],[1,25,2,25],[1,26,2,26],[1,27,2,27],[1,28,2,28],[1,17,2,17]]}
["FrigoPoint_OR",null,null,null,null,null,null,null,"Нет",null,null,"ColdStream_OR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BeeCool_OR"]
["Модель","Диаметр D, (мм)","Высота H, (мм)","Вход|\nВыход","Порт смотрового стекла, 1 1/4\"","ПДК",null,null,"FrigoPoint_OR",null,null,"Модель","V, дм3","D, мм","H, мм","Порт смотрового стекла,","Порт диф. клапана,","Вход/Выход, дюймы","Чертеж",null,null,null,null,null,"Модель","Код заказа","Внутренний объём, л","Высота, мм","Диаметр, мм","Соединение по маслу","Соединение линии","Монтажный размер, мм"]
["FP-OR-5,0",102,664,"1\"",2,"3/8'' SAE",null,null,"ColdStream_OR",null,null,null,null,null,null,"шт. (1 1/4''x12 UNF)","шт. (3/8'' SAE)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rotalock","выравнивания давления"]
["FP-OR-8,0",133,664,"1\"",2,"3/8'' SAE",null,null,"BeeCool_OR",null,null,"CS-OR-5,0",5,114,664,2,"3/8'' SAE","(1''x14 UNS)",null,null,null,null,null,null,"BC-OR-5",75054,5,606,102,"1\"-14 UNS","3/8\"SAE",628]
["FP-OR-12,0",159,669,"1\"",2,"3/8'' SAE",null,null,null,null,null,"CS-OR-8,0",8,133,664,2,"3/8'' SAE","(1''x14 UNS)",null,null,null,null,null,null,"BC-OR-7",75066,7,630,133,"1\"-14 UNS","3/8\"SAE",634]
["FP-OR-16,0",190,658,"1\"",2,"3/8'' SAE",null,null,null,null,null,"CS-OR-12,0",12,159,664,2,"3/8'' SAE","(1''x14 UNS)",null,null,null,null,null,null,"BC-OR-7N",750661,7,650,133,"1\"-14 UNS","3/8\"SAE",628]
["FP-OR-25,0",240,658,"1\"",2,"3/8'' SAE",null,null,null,null,null,"CS-OR-16,0",16,190,658,2,"3/8'' SAE","(1''x14 UNS)",null,null,null,null,null,null,"BC-OR-11,5",75067,11.5,668,159,"1\"-14 UNS","3/8\"SAE",630]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-OR-25,0",25,240,658,2,"3/8'' SAE","(1''x14 UNS)",null,null,null,null,null,null,"BC-OR-17",75064,17,614,193,"1\"-14 UNS","3/8\"SAE",582]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BC-OR-26",75065,26,672,244,"1\"-14 UNS","3/8\"SAE",630]

{"sheet":"OilFiltr","index":14,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Нет",null,null,"Нет"]
["FP-OF-038",10,null,{"$f":"CONCATENATE(A2,\" (\",B2,\" \",\"мм)\")","v":"FP-OF-038 (10 мм)"}]
["FP-OF-012",12,null,{"$f":"CONCATENATE(A3,\" (\",B3,\" \",\"мм)\")","v":"FP-OF-012 (12 мм)"}]
["FP-OF-058",15,null,"FP-OF-058 (15 мм)"]
["FP-OF-078",22,null,"FP-OF-078 (22 мм)"]
["Другой",null,null,"Другой"]

{"sheet":"SGN","index":15,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Смотровое стекло",null,null,null,null,"Нет"]
["SGN 6s",6,null,10,null,{"$f":"CONCATENATE(A2,\" (\",B2,\" \",\"мм)\")","v":"SGN 6s (6 мм)"}]
["SGN 10s",10,null,12,null,{"$f":"CONCATENATE(A3,\" (\",B3,\" \",\"мм)\")","v":"SGN 10s (10 мм)"}]
["SGN 12s",12,null,15,null,"SGN 12s (12 мм)"]
["SGN 16s",15,null,22,null,"SGN 16s (15 мм)"]
["SGN 16s",15,null,28,null,"SGN 16s (15 мм)"]
["SGN 22s",22,null,35,null,"SGN 22s (22 мм)"]
["SGN 22s 28mm",28,null,42,null,"SGN 22s 28mm (28 мм)"]
["SGN 10s 35mm",35,null,54,null,"SGN 10s 35mm (35 мм)"]

{"sheet":"Cond","index":16,"n_rows":87,"n_cols":26,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,22,3,22],[2,23,3,23],[0,13,1,23],[0,1,1,9],[2,13,3,13],[2,15,3,15],[2,16,3,16],[2,17,3,17],[2,18,3,18]]}
[null,"Конденсаторы Terrafrigo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Мегахолод"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Список Производителей"]
[null,"Название","Мощность, кВт","Внутренний объём, л","Вход","Выход","Количество вентиляторв","Размер вентиляторов",null,null,{"$f":"IF(Лист1!G24=Cond!L4,Cond!K7, IF(Лист1!G24=Cond!L5,Cond!K12))","v":false},"Нет",null,"Модель конденсатора",null,"Длина","Ширина","Высота","Модель вентилятора"," Кол-во ","Диаметр ","Мощность","Цена","Вход б/в","Имя для ТЗ"]
[null,"Конденсатор TFT 0760",5.0999999999999996,0.7,12,12,1,350,{"$f":"CONCATENATE(\"Fan\",H4,\"mm\")","v":"Fan350mm"},{"$f":"CONCATENATE(SUBSTITUTE(B4,\"Конденсатор\",\"\"),\" (\",G4,\" x \",H4,\")\")","v":" TFT 0760 (1 x 350)"},"поиск колличества вентиляторов терра","TerraFrigo_cond",null,null,null,null,null,null,null,"вентиляторов","Труб, мм","кВт"]
[null,"Конденсатор TFT 0761",7.2,1.2,12,12,1,350,{"$f":"CONCATENATE(\"Fan\",H5,\"mm\")","v":"Fan350mm"},{"$f":"CONCATENATE(SUBSTITUTE(B5,\"Конденсатор\",\"\"),\" (\",G5,\" x \",H5,\")\")","v":" TFT 0761 (1 x 350)"},{"$f":"Лист1!H24","v":0},"Megaholod_cond",null,"МГАЛ 8",350,504,284,484,"YWF4E-350s",1,"2021-12-12",7.85,null,73,{"$f":"CONCATENATE(N5,\" (\",O5,\"  \",T5,\" шт)\")","v":"МГАЛ 8 (350  1 шт)"},{"$f":"CONCATENATE(\"Fan\",O5,\"mm\")","v":"Fan350mm"}]
[null,"Конденсатор TFT 0762",8.3000000000000007,1.5,15,12,1,350,"Fan350mm"," TFT 0762 (1 x 350)",{"$f":"INDEX(B4:J24,MATCH(K5,J4:J24,0),6)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,"МГАЛ 11",450,604,307,579,"YWF4E-450s",1,"2021-12-12",10.99,null,101,{"$f":"CONCATENATE(N6,\" (\",O6,\"  \",T6,\" шт)\")","v":"МГАЛ 11 (450  1 шт)"},{"$f":"CONCATENATE(\"Fan\",O6,\"mm\")","v":"Fan450mm"}]
[null,"Конденсатор TFT 1204",12.4,1.5,15,12,1,450,"Fan450mm"," TFT 1204 (1 x 450)",{"$f":"INDEX(B4:J24,MATCH(K5,J4:J24,0),8)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,"МГАЛ 35(450)",450,828,359,817,"YWF4D-630s",1,"22/22",34.67,null,176,"МГАЛ 35(450) (450  1 шт)","Fan450mm"]
[null,"Конденсатор TFT 0763",16.600000000000001,2.4,15,12,1,450,"Fan450mm"," TFT 0763 (1 x 450)",null,null,null,"МГАЛ 35(500)",500,828,359,817,"YWF4D-630s",1,"22/22",34.67,null,176,"МГАЛ 35(500) (500  1 шт)","Fan500mm"]
[null,"Конденсатор TFT 0764",20.2,3.4,22,15,1,450,"Fan450mm"," TFT 0764 (1 x 450)","поиск колличества вентиляторов Мегахолод",null,null,"МГАЛ 35(630)",630,828,359,817,"YWF4D-630s",1,"22/22",34.67,null,176,"МГАЛ 35(630) (630  1 шт)","Fan630mm"]
[null,"Конденсатор TFT 0833",22.9,3.4,22,15,1,500,"Fan500mm"," TFT 0833 (1 x 500)",{"$f":"Лист1!H24","v":0},null,null,"МГАЛ 43",630,1021,389,925,"FN063-VDK",1,"42/42",43,null,223,"МГАЛ 43 (630  1 шт)","Fan630mm"]
[null,"Конденсатор TFT 0765",29,3.9,22,15,2,450,"Fan450mm"," TFT 0765 (2 x 450)",{"$f":"INDEX(N5:Y87,MATCH(K10,Megaholod_cond,0),7)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,"МГАЛ 56",630,1410,389,1080,"FN063-VDK",1,"42/42",56,null,312,"МГАЛ 56 (630  1 шт)","Fan630mm"]
[null,"Конденсатор TFT 0766",34.299999999999997,5,22,15,2,450,"Fan450mm"," TFT 0766 (2 x 450)",{"$f":"INDEX(N5:Z87,MATCH(K10,Megaholod_cond,0),13)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,"МГК 6",350,640,285,523,"S4E350AN0243",1,"2021-12-16",5.6,null,null,"МГК 6 (350  1 шт)","Fan350mm"]
[null,"Конденсатор TFT 0767",38.5,6.4,22,15,2,450,"Fan450mm"," TFT 0767 (2 x 450)",null,null,null,"МГК 8",350,640,285,523,"S4E350AN0243",1,"2021-12-16",7.5,null,null,"МГК 8 (350  1 шт)","Fan350mm"]
[null,"Конденсатор TFT 1205",43.8,6.4,22,15,2,500,"Fan500mm"," TFT 1205 (2 x 500)",null,null,null,"МГК 14",450,937,320,773,"S4E450AV0124",1,"2021-12-16",14,null,null,"МГК 14 (450  1 шт)","Fan450mm"]
[null,"Конденсатор TFT 0768",53.6,9.6,28,22,2,500,"Fan500mm"," TFT 0768 (2 x 500)",null,null,null,"МГК 18",450,937,320,773,"S4E450AV0124",1,"2021-12-16",17.7,null,null,"МГК 18 (450  1 шт)","Fan450mm"]
[null,"Конденсатор TFT 0582",64.400000000000006,13.2,28,22,3,500,"Fan500mm"," TFT 0582 (3 x 500)",null,null,null,"МГК 20",450,937,320,773,"S4E450AV01-24",1,"22/16",20.399999999999999,null,null,"МГК 20 (450  1 шт)","Fan450mm"]
[null,"Конденсатор TFT 0583",96,17.100000000000001,28,22,2,630,"Fan630mm"," TFT 0583 (2 x 630)",null,null,null,"МГК 21",500,937,320,773,"S4D500AM0301",1,"2021-12-16",20.9,null,null,"МГК 21 (500  1 шт)","Fan500mm"]
[null,"Конденсатор TFT 0734",113.8,22.9,35,22,2,630,"Fan630mm"," TFT 0734 (2 x 630)",null,null,null,"МГК 24",500,937,320,773,"S4D500AM0301",1,"22/16",24.2,null,null,"МГК 24 (500  1 шт)","Fan500mm"]
[null,"Конденсатор TFT 0584",126.9,27.7,35,28,2,630,"Fan630mm"," TFT 0584 (2 x 630)",null,null,null,"МГК 25",450,1537,325,723,"S4E450AV0124",2,"22/16",25.8,null,null,"МГК 25 (450  2 шт)","Fan450mm"]
[null,"Конденсатор TFT 1126",163.30000000000001,32.299999999999997,42,28,3,630,"Fan630mm"," TFT 1126 (3 x 630)",null,null,null,"МГК 30",500,1537,325,723,"S4D500AM0301",2,"22/16",30,null,null,"МГК 30 (500  2 шт)","Fan500mm"]
[null,"Конденсатор TFT 1128",201.3,50.2,54,35,3,630,"Fan630mm"," TFT 1128 (3 x 630)",null,null,null,"МГК 32",450,1537,325,723,"S4E450AV0124",2,"22/16",32.200000000000003,null,null,"МГК 32 (450  2 шт)","Fan450mm"]
[null,"Конденсатор TFT 1128",221.8,61.6,54,35,4,630,"Fan630mm"," TFT 1128 (4 x 630)",null,null,null,"МГК 36",450,1737,320,773,"S4E450AV0124",2,"28/22",36.1,null,null,"МГК 36 (450  2 шт)","Fan450mm"]
[null,"Конденсатор TFT 1130",285.7,76.3,54,35,5,630,"Fan630mm"," TFT 1130 (5 x 630)",null,null,null,"МГК 37",500,1537,320,723,"S4D500AM0301",2,"22/16",37.1,null,null,"МГК 37 (500  2 шт)","Fan500mm"]
[null,"Нет",0,0,0,0,0,0,"Fan0mm",{"$f":"CONCATENATE(B24,\" (\",G24,\" x \",H24,\")\")","v":"Нет (0 x 0)"},null,null,null,"МГК 40",450,1737,320,773,"S4E450AV0124",2,"28/22",40.5,null,null,"МГК 40 (450  2 шт)","Fan450mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК 42",500,1737,320,773,"S4D500AM0301",2,"28/22",42.5,null,null,"МГК 42 (500  2 шт)","Fan500mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК 48",500,1737,320,773,"S4D500AM0301",2,"28/22",48.2,null,null,"МГК 48 (500  2 шт)","Fan500mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК 65",630,1789,291,766,"FN063-VDK",2,"28/28",63.57,null,486,"МГК 65 (630  2 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК 80",630,2190,330,1017,"FN063-VDK",2,"35/28",82.87,null,633,"МГК 80 (630  2 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК 100",630,2190,330,1017,"FN063-VDK",2,"35/28",100.45,"2021-05-15",791,"МГК 100 (630  2 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК 120",630,2635,390,1167,"FN063-VDK",3,"42/35",117.92,null,862,"МГК 120 (630  3 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК 150",630,2635,390,1167,"FN063-VDK",3,"42/35",143.68,16,1075,"МГК 150 (630  3 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК 180",630,3430,390,1167,"FN063-VDK",3,"54/42",171.35,"2021-06-13",1363,"МГК 180 (630  3 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК 200",630,3430,390,1167,"FN063-VDK",4,"54/42",195.46,null,null,"МГК 200 (630  4 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК 201",630,2271,800,2250,"FN063-VDK","2х2","54/42",201.88,18,1598,"МГК 201 (630  2х2 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК 250",630,2670,1000,2450,"FN063-VDK","2х3","64/54",237.07,null,1729,"МГК 250 (630  2х3 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК 300",630,2670,1000,2450,"FN063-VDK","2х3","64/54",288.26,null,2130,"МГК 300 (630  2х3 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК 360",630,3500,1000,2450,"FN063-VDK","2х3","64/54",341.8,null,2724,"МГК 360 (630  2х3 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК 400",630,3430,1000,2450,"FN063-VDK","2х4","64/54",384.2,null,null,"МГК 400 (630  2х4 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ 300",630,2290,1991,2015,"FN063-VDK",4,"2*54/2*42",292.54000000000002,null,3800,"МГКВ 300 (630  4 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ 450",630,3290,1991,2015,"FN063-VDK",6,"2*64/2*54",440.41,null,5700,"МГКВ 450 (630  6 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ 600",630,4290,1991,2015,"FN063-VDK",8,"2*64/2*54",589.29999999999995,null,7600,"МГКВ 600 (630  8 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ 750",630,5290,1991,2015,"FN063-VDK",10,"2*79/2*64",729.61,null,9500,"МГКВ 750 (630  10 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ 900",630,6290,1991,2015,"FN063-VDK",12,"2*79/2*64",883.71,null,null,"МГКВ 900 (630  12 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ 1000",630,7290,1991,2015,"FN063-VDK",14,"2*79/2*64",1034.98,16800,null,"МГКВ 1000 (630  14 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ 1200",630,8290,1991,2015,"FN063-VDK",16,"2*79/2*64",1181.9000000000001,19200,null,"МГКВ 1200 (630  16 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ 1400",630,9290,1991,2015,"FN063-VDK",18,"2*104/2*79",1323.84,null,null,"МГКВ 1400 (630  18 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ 1500",630,10290,1991,2015,"FN063-VDK",20,"2*104/2*79",1460.44,null,null,"МГКВ 1500 (630  20 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ XL 700",910,3801,2411,2602,"W6D910-GTB",6,"2*79/2*64",709.38,null,null,"МГКВ XL 700 (910  6 шт)","Fan910mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ XL 950",910,5001,2411,2602,"W6D910-GTB",8,"2*79/2*64",934.83,null,null,"МГКВ XL 950 (910  8 шт)","Fan910mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ XL 1200",910,6201,2411,2602,"W6D910-GTB",10,"2*105/2*79",1180,null,null,"МГКВ XL 1200 (910  10 шт)","Fan910mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ XL 1400",910,7401,2411,2602,"W6D910-GTB",12,"2*105/2*79",1420,null,null,"МГКВ XL 1400 (910  12 шт)","Fan910mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ XL 1650 ",910,8601,2411,2602,"W6D910-GTB",14,"2*105/2*79",1651.5,null,null,"МГКВ XL 1650  (910  14 шт)","Fan910mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ XL 1900 ",910,9801,2411,2602,"W6D910-GTB",16,"2*105/2*79",1872.24,null,null,"МГКВ XL 1900  (910  16 шт)","Fan910mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ XL 2100",910,11001,2411,2602,"W6D910-GTB",18,"2*105/2*79",2080,null,null,"МГКВ XL 2100 (910  18 шт)","Fan910mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКН 100",630,1301,1883,1177,"FN063-VDK",2,"35/28",98.6,null,1114,"МГКН 100 (630  2 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКН 200",630,2301,1883,1177,"FN063-VDK",4,"54/42",200.8,null,2128,"МГКН 200 (630  4 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКН 300",630,3301,1883,1177,"FN063-VDK",6,"64/54",303,null,3192,"МГКН 300 (630  6 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКН 400",630,4301,1883,1177,"FN063-VDK",8,"64/54",402.38,null,4256,"МГКН 400 (630  8 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКН 500",630,5301,1883,1177,"FN063-VDK",10,"64/54",504.05,7820,5320,"МГКН 500 (630  10 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКН 600",630,6301,1883,1177,"FN063-VDK",12,"79/64",609.53,null,null,"МГКН 600 (630  12 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКН 700",630,7301,1883,1177,"FN063-VDK",14,"79/64",711.47,10948,null,"МГКН 700 (630  14 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКН 800",630,8301,1883,1177,"FN063-VDK",16,"79/64",808.83,null,null,"МГКН 800 (630  16 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКН 900",630,9301,1883,1177,"FN063-VDK",18,"104/79",900.3,null,null,"МГКН 900 (630  18 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКН 1000",630,10301,1883,1177,"FN063-VDK",20,"104/79",985.4,null,null,"МГКН 1000 (630  20 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК-VC 65",630,1805,950,1050,"FN063-VDK",2,"2x28/2x28",63.57,null,null,"МГК-VC 65 (630  2 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК-VC  80",630,2215,1150,1270,"FN063-VDK",2,"2x35/2x28",82.87,null,null,"МГК-VC  80 (630  2 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК-VC  100",630,2215,1150,1270,"FN063-VDK",2,"2x35/2x28",100.45,null,null,"МГК-VC  100 (630  2 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК-VC  120",630,2640,1300,1400,"FN063-VDK",3,"2x42/2x35",117.92,null,null,"МГК-VC  120 (630  3 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК-VC  150",630,2640,1300,1400,"FN063-VDK",3,"2x42/2x35",143.68,null,null,"МГК-VC  150 (630  3 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК-VC  180",630,3440,1300,1405,"FN063-VDK",3,"2x54/2x42",171.35,null,null,{"$f":"CONCATENATE(N70,\" (\",O70,\"  \",T70,\" шт)\")","v":"МГК-VC  180 (630  3 шт)"},{"$f":"CONCATENATE(\"Fan\",O70,\"mm\")","v":"Fan630mm"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГК-VC  200",630,3440,1300,1405,"FN063-VDK",4,"2x54/2x42",195.46,null,null,"МГК-VC  200 (630  4 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ компакт 63х2",630,1961,1806,995,"FN063-VDK",2,"2*28/2*28",99.34,null,1050,"МГКВ компакт 63х2 (630  2 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ компакт 63х4",630,3001,1806,995,"FN063-VDK",4,"4*28/4*28",198.68,null,2100,"МГКВ компакт 63х4 (630  4 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ компакт 63х6",630,4041,1806,995,"FN063-VDK",6,"6*28/6*28",298.02,null,3150,"МГКВ компакт 63х6 (630  6 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ компакт 63х8",630,5081,1806,995,"FN063-VDK",8,"8*28/8*28",397.36,null,4200,"МГКВ компакт 63х8 (630  8 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ компакт 63х10",630,6121,1806,995,"FN063-VDK",10,"10*28/10*28",496.7,null,5250,"МГКВ компакт 63х10 (630  10 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ компакт 63х12",630,7161,1806,995,"FN063-VDK",12,"12*28/12*28",596.04,null,6300,"МГКВ компакт 63х12 (630  12 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ компакт 63х14",630,8201,1806,995,"FN063-VDK",14,"14*28/14*28",695.38,null,7350,"МГКВ компакт 63х14 (630  14 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ компакт 63х16",630,9241,1806,995,"FN063-VDK",16,"16*28/16*28",794.72,null,8400,"МГКВ компакт 63х16 (630  16 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ компакт 63х18",630,10281,1806,995,"FN063-VDK",18,"18*28/18*28",894.06,null,9450,"МГКВ компакт 63х18 (630  18 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ компакт 63х20",630,11321,1806,995,"FN063-VDK",20,"20*28/20*28",993.4,null,10500,"МГКВ компакт 63х20 (630  20 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВ компакт 63х22",630,12361,1806,995,"FN063-VDK",22,"22*28/22*28",1092.74,null,11550,"МГКВ компакт 63х22 (630  22 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВВ 600",630,2290,4000,2015,"FN063-VDK",8," 4*54/4*42",607.16,null,7600,"МГКВВ 600 (630  8 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВВ 900",630,2290,6000,2015,"FN063-VDK",12," 6*54/6*42",910.74,null,11400,"МГКВВ 900 (630  12 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВВ 1200",630,2290,8000,2015,"FN063-VDK",16," 8*54/8*42",1214.32,null,15200,"МГКВВ 1200 (630  16 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВВ 1500",630,2290,10000,2015,"FN063-VDK",20,"10*54/10*42",1517.9,null,19000,"МГКВВ 1500 (630  20 шт)","Fan630mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МГКВВ 1800",630,2290,12000,2015,"FN063-VDK",24,"12*54/12*42",1821.48,null,22800,"МГКВВ 1800 (630  24 шт)","Fan630mm"]

{"sheet":"Fan","index":17,"n_rows":15,"n_cols":15,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Вентиляторы",null,null,null,null,null,null,null,350,450,500,630,800,910]
[null,"YWF4D-630s",null,null,null,null,null,null,null,"YWF4E-350s","YWF4E-450s","YWF4D-500s","YWF4D-630s","Веертушка 800","вертушка 910"]
[null,"S4D630AD0101",null,null,null,null,null,null,null,null,"S4E450-AV01-24","S4D500-AM03-01","S4D630AD0101",null,"910 вертушка"]
[null,"FN063VDK6NV7P7",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"YWF6D-500s","FN063VDK6NV7P7"]
[null,"YWF4E-450s",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"S6D630AM0101"]
[null,"S4E450-AV01-24",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"S8D630AN0101"]
[null,"YWF4D-500s",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"YWF6D-630s"]
[null,"S4D500-AM03-01",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"YWF8D-630s"]
[null,"YWF4E-350s"]
[null,"S6D630AM0101"]
[null,"S8D630AN0101"]
[null,"YWF6D-500s"]
[null,"YWF6D-630s"]
[null,"YWF8D-630s"]

{"sheet":"KVR","index":18,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,null,"Danfoss"]
[null,null,"Нет"]
[null,null,"KVR 12"]
[null,null,"KVR 15"]
[null,null,"KVR 22"]
[null,null,"KVR 28"]
[null,null,"KVR 35"]
[null,"корпус","ICS 25","Клапан CVP-M"]
[null,"корпус","ICS 32","Клапан CVP-M"]
[null,"корпус","ICS 40","Клапан CVP-M"]
[null,"корпус","ICS 50","Клапан CVP-M"]
[null,"корпус","ICS 65","Клапан CVP-M"]
[null,"корпус","ICS 80","Клапан CVP-M"]
[null,"корпус","ICS 100","Клапан CVP-M"]
[null,"корпус","ICS 125","Клапан CVP-M"]
[null,"корпус","ICS 150","Клапан CVP-M"]

{"sheet":"NRD","index":19,"n_rows":3,"n_cols":1,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["нет"]
["NRD12S"]
["ORD-4 (16S)"]

{"sheet":"NRV","index":20,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Обратный клапан NRV",null,null,"Нет"]
["NRV 10",10,null,{"$f":"CONCATENATE(A2,\" (\",B2,\" \",\"мм)\")","v":"NRV 10 (10 мм)"}]
["NRV 12",12,null,{"$f":"CONCATENATE(A3,\" (\",B3,\" \",\"мм)\")","v":"NRV 12 (12 мм)"}]
["NRV 15",15,null,"NRV 15 (15 мм)"]
["NRV 22",22,null,"NRV 22 (22 мм)"]
["NRV 28",28,null,"NRV 28 (28 мм)"]
["NRV 35",35,null,"NRV 35 (35 мм)"]
["NRV 42",42,null,"NRV 42 (42 мм)"]
["NRV 54",54,null,"NRV 54 (54 мм)"]

{"sheet":"Resiver","index":21,"n_rows":42,"n_cols":66,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,64,17,64],[2,56,3,56],[2,57,3,57],[2,58,3,58],[2,59,3,59],[2,60,2,63],[2,64,3,64],[4,53,24,53],[2,38,3,38],[2,39,3,39],[2,42,3,42],[2,43,3,43],[2,46,3,46],[2,47,3,47],[2,48,3,48],[2,49,3,49],[2,50,2,53],[0,31,1,43],[2,32,3,32],[2,33,3,33],[2,34,3,34],[2,35,3,35],[2,36,3,36],[2,37,3,37],[2,31,3,31],[2,18,3,18],[2,19,3,19],[2,20,3,20],[2,21,3,21],[0,16,1,28],[2,22,3,22],[2,23,3,23],[2,24,3,24],[2,27,3,27],[2,28,3,28],[2,16,3,16],[2,17,3,17]]}
["Рессивер","Вход","Выход","Пред клапан",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Рессиверы вертикальные COLDSTREAM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Рессиверы горизонтальные COLDSTREAM"]
["Нет"]
["FP-LR(MP)-1,0",38,38,0,"пайка","нет",null,null,"Производители","Выбранный рессивер",{"$f":"Лист1!H30","v":0},null,null,null,null,null,"Модель","V, дм3","D, мм","А, мм","H, мм","h, мм ","b, мм","Вход, мм (дюймы)","Выход, мм (дюймы)","Порт смотрового стекла,","Порт пред. клапана","Чертеж","Рисунок",null,null,"Модель","V, дм3","D, мм","L, мм","A, мм","B, мм","C, мм","H, мм","Вход/Выход, мм","Порт смотрового стекла,","Порт пред. клапана,","Чертеж","Рисунок",null,null,"Модель","Код заказа","Объем, л","Количество см. стёкол","Габаритные размеры",null,null,null,null,null,"Модель","Код заказа","Объём, л","Кол-во см. стёкол","Габаритные размеры",null,null,null,"Пред. клапан"]
["FP-LR-1,6",38,38,0,"пайка","нет",null,null,"Нет",null,{"$f":"IF(Лист1!G30=Resiver!I5,Resiver!K5,IF(Лист1!G30=Resiver!I6,Resiver!K6,IF(Лист1!G30=Resiver!I7,Resiver!K7,IF(Лист1!G30=Resiver!I8,Resiver!K8,IF(Лист1!G30=Resiver!I9,Resiver!K9,\"выбери рессивер\")))))","v":"выбери рессивер"},{"$f":"IF(Лист1!G30=Resiver!I5,Resiver!L5,IF(Лист1!G30=Resiver!I6,Resiver!L6,IF(Лист1!G30=Resiver!I7,Resiver!L7,IF(Лист1!G30=Resiver!I8,\"1/2 NPT\",IF(Лист1!G30=Resiver!I9,\"1/2 NPT\",\"Выбери рессивер\")))))","v":"Выбери рессивер"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"шт. (1 1/4' 'x12 UNF)","(1 1/4' 'x12 UNF)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"шт. (11/4''x12 UNF)","(11/4''x12 UNF)",null,null,null,null,null,null,null,null,"Высота, мм","Диаметр, мм","Вх/Вых Rotalock","Пред. клапан",null,null,null,null,null,null,"Длина, мм","Диаметр, мм","Высота, мм","Вх/Вых, Rotalock"]
["FP-LR-2,5",12,1,0,{"$f":"CONCATENATE(\"RV\",C5,\"_\")","v":"RV1_"},"нет",null,null,"Frigopoint_FP_LR",null,{"$f":"INDEX(A3:E19,MATCH(K3,Frigopoint_FP_LR,0),5)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(A3:F19,MATCH(K3,Frigopoint_FP_LR,0),6)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,"CS-LR-1,0 (10S-10S)",1,114,60,151,"-","-","10 ODF","10 ODF","-","-",null,1,null,null,"CS-LRH-4.0 (Вход 12пайка)",4,133,340,30,200,"-",180,"12 ODF","-","-","-","-",null,null,"BC-LR-9,0 (1/2\"ODF-1\") (PR9)",74682,9,"-",400,193,"RV1_","1/2\"NPT",1,null,"BC-LRН-16,0 (1\"-1'') (HPR16)*",74685,16,1,935,159,200,"RV1_","1/2\"NPT",1]
["FP-LR-4,0",12,1,0,{"$f":"CONCATENATE(\"RV\",C6,\"_\")","v":"RV1_"},"нет",null,null,"ColdStream_CS_LR",null,{"$f":"INDEX(Q5:AC27,MATCH(K3,ColdStream_CS_LR,0),8)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Q5:AC27,MATCH(K3,ColdStream_CS_LR,0),11)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,"CS-LR-1,6 (10S-10S)",1.6,114,60,221,"-","-","10 ODF","10 ODF","-","-",null,1,null,null,"CS-LRH-16.0",16,159,936,130,650,550,211,"RV1_","-","11/4''x12 UNF",null,1,null,null,"BC-LR-12,5 (1\"-1\") (PR11)",74666,11,"-",443,193,"RV1_",null,1,null,"BC-LRН-25,0 SG (1 1/4''-1 1/4'') (HPR26)*",74686,26,1,1002,193,237,"RV114_",null,114]
["FP-LR-6,3",12,1,0,"RV1_","нет",null,null,"ColdStream_CS_LRH",null,{"$f":"INDEX(AF5:AR13,MATCH(K3,ColdStream_CS_LRH,0),9)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(AF5:AR13,MATCH(K3,ColdStream_CS_LRH,0),11)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,"CS-LR-2,5 (12S-RV1)",2.5,133,"-",240,"-","-","12 ODF","RV1_","-","-",null,2,null,null,"CS-LRH-25.0",25,190,967,150,650,550,238,"RV114_",1,"11/4''x12 UNF",null,2,null,null,"BC-LR-16,0 (1\"-1\") (PR17)",74667,17,"-",643,193,"RV1_",null,1,null,"BC-LRH-40,0 SG (1 1/4''-1 1/4'') (HPR42)*",74687,42,1,1056,244,300,"RV114_",null,114]
["FP-LR-8,0",12,1,0,"RV1_","11/4''x12 UNF",null,null,"BeeCool_BC_LR",null,{"$f":"INDEX(AU5:BC25,MATCH(K3,BeeCool_BC_LR,0),7)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(AU5:BC25,MATCH(K3,BeeCool_BC_LR,0),8)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,"CS-LR-4,0 (12S-RV1)",4,159,"-",263,"-","-","12 ODF","RV1_","-","-",null,2,null,null,"CS-LRH-40.0",40,240,973,187,650,550,280,"RV114_",1,"11/4''x12 UNF",null,2,null,null,"BC-LR-20,0 (1 1/4\"-1 1/4\") (PR21)",74681,21,"-",548,244,"RV114_",null,114,null,"BC-LRH-60,0 SG (1 3/4''-1 3/4'') (HPR60)*",74725,60,1,876,325,375,"RV134_",null,134]
["FP-LR-10,0",1,1,1,"RV1_","11/4''x12 UNF",null,null,"BeeCOOL_BC_LRH",null,{"$f":"INDEX(BE5:BN18,MATCH(K3,BeeCOOL_BC_LRH,0),8)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(BE5:BN18,MATCH(K3,BeeCOOL_BC_LRH,0),9)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,"CS-LR-6,3 (12S-RV1)",6.3,159,"-",373,"-","-","12 ODF","RV1_","-","-",null,2,null,null,"CS-LRH-70.0",70,325,1008,250,550,450,410,"RV134_",1,"11/4''x12 UNF",null,3,null,null,"BC-LR-24,8 (1 1/4\"-1 1/4\") (PR24)",74668,24,"-",613,244,"RV114_",null,114,null,"BC-LRH-70,0 3SG (1 3/4''-1 3/4'') (HPR75)",74688,75,3,1064,325,372,"RV134_",null,134]
["FP-LR-12,5",1,1,1,"RV1_","11/4''x12 UNF",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-LR-8,0 (12S-RV1)",8,159,"-",470,"-","-","12 ODF","RV1_","-","11/4''x12 UNF",null,2,null,null,"CS-LRH-100.0",100,325,1308,250,750,null,370,"RV134_",2,"11/4''x12 UNF",null,4,null,null,"BC-LR-25,0 SG (1 1/4\"-1 1/4\") (PR24)",74669,24,1,622,244,"RV114_",null,114,null,"BC-LRH-75,0 SG (1 3/4''-1 3/4'') (HPR75)*",74726,75,1,1075,325,375,"RV134_",null,134]
["FP-LR-16,0",1,1,1,"RV1_","11/4''x12 UNF",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-LR-10,0 (RV1)",10,190,145,428,116,9,"RV1_","RV1_","-","11/4''x12 UNF",null,3,null,null,"CS-LRH-120.0",120,325,1558,250,1000,null,370,"RV134_",2,"11/4''x12 UNF",null,4,null,null,"BC-LR-28,0 2SG (1 1/4\"-1 1/4\") (PR28)",74670,28,2,772,244,"RV114_",null,114,null,"BC-LRH-100,0 3SG (1 3/4''-1 3/4'') (HPR95)",74689,95,3,1265,325,372,"RV134_",null,134]
["FP-LR-20,0",114,114,1,"RV114_","11/4''x12 UNF",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-LR-12,0 (RV1)",12,190,145,528,116,9,"RV1_","RV1_","-","11/4''x12 UNF",null,3,null,null,"CS-LRH-160.0",160,460,1154,350,500,null,480,"RV214_",2,"11/4''x12 UNF",null,4,null,null,"BC-LR-32,5 2SG (1 1/4\"-1 1/4\") (PR36)",74671,36,2,922,244,"RV114_",null,114,null,"BC-LRH-120,0 3SG (1 3/4''-1 3/4'') (HPR115)",74690,115,3,1565,325,372,"RV134_",null,134]
["FP-LR-24,8",114,114,1,"RV114_","11/4''x12 UNF",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-LR-16,0 (RV1)",16,190,145,638,116,9,"RV1_","RV1_","-","11/4''x12 UNF",null,3,null,null,"CS-LRH-250.0",250,460,1594,350,950,null,480,"RV214_",2,"11/4''x12 UNF",null,4,null,null,"BC-LR-40,0 2SG (1 1/4\"-1 1/4\") (PR42)",74672,42,2,1042,244,"RV114_",null,114,null,"BC-LRH-160,0 3SG (2 1/4''-2 1/4'') (HPR155)",74691,155,3,1062,460,545,"RV214_",null,214]
["FP-LR-25,0",114,114,1,"RV114_","11/4''x12 UNF",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-LR-20,0 (RV114)",20,240,158,550,"141.4",9,"RV114_","1 1/4' 'x12 UNF","-","11/4''x12 UNF",null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BC-LR-50,0 2SG (1 3/4\"-1 3/4\") (PR50)",74673,50,2,738,325,"RV134_",null,134,null,"BC-LRH-205,0 3SG (2 1/4''-2 1/4'') (HPR205)",74692,205,3,1362,460,545,"RV214_",null,214]
["FP-LR-32,5",114,114,1,"RV114_","11/4''x12 UNF",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-LR-24,0 (RV114)",24,240,158,634,"141.4",9,"RV114_","1 1/4' 'x12 UNF","-","11/4''x12 UNF",null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BC-LR-63,0 2SG (1 3/4\"-1 3/4\") (PR60)",746741,60,2,858,325,"RV134_",null,134,null,"BC-LRH-240 3SG (2 1/4\" - 2 1/4\") (HPR240)",746921,240,3,1655,460,545,"RV214_",null,214]
["FP-LR-40,0",114,114,1,"RV114_","11/4''x12 UNF",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-LR-25,0 (RV114)",25,240,158,634,"141.4",9,"RV114_","1 1/4' 'x12 UNF",1,"11/4''x12 UNF",null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BC-LR-63,0 3SG (1 3/4\"-1 3/4\") (PR60)",74674,60,3,858,325,"RV134_",null,134,null,"BC-LRH-250,0 3SG (2 1/4''-2 1/4'') (HPR270)",74693,270,3,1762,460,545,"RV214_",null,214]
["FP-LR-50,0",134,134,1,"RV134_","11/4''x12 UNF",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-LR-32,0 (RV114)",32,240,158,800,"141.4",9,"RV114_","1 1/4' 'x12 UNF",1,"11/4''x12 UNF",null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BC-LR-80,0 3SG (1 3/4\"-1 3/4\") (PR75)",74675,75,3,1058,325,"RV134_",null,134,null,"BC-LRH-310 3SG (FL 3 1/8\" - FLV 3 1/8\") (HPR310)**",746931,310,3,2105,460,558,"RV318_",null,318]
["FP-LR-63,0",134,134,1,"RV134_","11/4''x12 UNF",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-LR-40,0 (RV114)",40,240,158,960,"141.4",9,"RV114_","1 1/4' 'x12 UNF",2,"11/4''x12 UNF",null,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BC-LR-100,0 3SG (1 3/4\"-1 3/4\") (PR95)",74676,95,3,1258,325,"RV134_",null,134,null,"BC-LRH-350,0 2SG (FL 3 1/8\" - FLV 3 1/8\") (HPR350)**",74694,350,2,1530,612,650,"RV318_",null,318]
["FP-LR-80,0",134,134,1,"RV134_","11/4''x12 UNF",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-LR-50,0 (RV134)",50,325,165,721,210,11,"RV134_","1 3/4' 'x12 UN",2,"11/4''x12 UNF",null,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BC-LR-120,0 3SG (1 3/4\"-1 3/4\") (PR115)",74677,115,3,1558,325,"RV134_",null,134]
["CS-LR-1,0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-LR-63,0 (RV134)",63,325,165,866,210,11,"RV134_","1 3/4' 'x12 UN",2,"11/4''x12 UNF",null,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BC-LR-160,0 3SG (2 1/4\"-2 1/4\") (PR155)",74678,155,3,1070,460,"RV214_",null,214]
["CS-LR-1,6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-LR-80,0 (RV134)",80,325,165,1100,210,11,"RV134_","1 3/4' 'x12 UN",2,"11/4''x12 UNF",null,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BC-LR-200,0 3SG (2 1/4\"-2 1/4\") (PR205)",74679,205,3,1370,460,"RV214_",null,214]
["CS-LR-2,5",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-LR-100,0 (RV134)",100,325,165,1290,210,11,"RV134_","1 3/4' 'x12 UN",3,"11/4''x12 UNF",null,6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BC-LR-240,0 3SG (2 1/4''-2 1/4'') (PR240)",746791,240,3,1670,460,"RV214_",null,214]
["CS-LR-4,0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-LR-101,0 (RV214)",101,460,225,763,280,11,"RV214_","2 1/4' 'x12 UN",2,"11/4''x12 UNF",null,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BC-LR-250,0 3SG (2 1/4\"-2 1/4\") (PR270)",74680,270,3,1770,460,"RV214_",null,214]
["CS-LR-6,3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-LR-120,0 (RV134)",120,325,165,1540,210,11,"RV134_","1 3/4' 'x12 UN",3,"11/4''x12 UNF",null,6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BC-LR-310,0 3SG (FL 3 1/8’’- FLV 3 1/8’’) (PR310)*",746801,310,3,2136,460,"RV318_",null,318]
["CS-LR-8,0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-LR-160,0 (RV214)",160,460,225,1143,280,11,"RV214_","2 1/4' 'x12 UN",3,"11/4''x12 UNF",null,6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BC-LR-350,0 3SG (FL3 1/8”-FLV 3 1/8”) (PR350)*",74695,350,3,1510,612,"RV318_",null,318]
["CS-LR-10,0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-LR-200,0 (RV214)",200,460,225,1433,280,11,"RV214_","2 1/4' 'x12 UN",3,"11/4''x12 UNF",null,6]
["CS-LR-12,0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CS-LR-250,0 (RV214)",250,460,225,1593,280,11,"RV214_","2 1/4' 'x12 UN",3,"11/4''x12 UNF",null,6]
["CS-LR-16,0"]
["CS-LR-20,0"]
["CS-LR-24,0"]
["CS-LR-25,0"]
["CS-LR-32,0"]
["CS-LR-40,0"]
["CS-LR-50,0"]
["CS-LR-63,0"]
["CS-LR-80,0"]
["CS-LR-100,0"]
["CS-LR-101,0"]
["CS-LR-120,0"]
["CS-LR-160,0"]
["CS-LR-200,0"]
["CS-LR-250,0"]

{"sheet":"Solen","index":22,"n_rows":27,"n_cols":4,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Соленойдный вентиль","вход/выход","С Пропускная способность куб.метр/час"]
["нет"]
["EVR 2",6,0.16,10]
["EVR 3 (6mm)",6,0.27,10]
["EVR 3 (10mm)",10,0.27,12]
["EVR 4 (10mm)",10,0.7,12]
["EVR 6 (10mm)",10,1,12]
["EVR 10 (10mm)",10,1.56,12]
["EVR 6 (12mm)",12,1,15]
["EVR 8 (12mm)",12,1.1499999999999999,15]
["EVR 10 (12mm)",12,2.2000000000000002,15]
["EVR 6 (15mm)",15,1,22]
["EVR 8 (15mm)",15,1.1499999999999999,22]
["EVR 10 (15mm)",15,2.2000000000000002,22]
["EVR 15 (15mm)",15,3.3,28]
["EVR 15 (22mm)",22,3.3,35]
["EVR 18 (22mm)",22,3.9,35]
["EVR 20 (22mm)",22,6,35]
["EVR 20 (28mm)",28,6,42]
["EVR 22 (28mm)",28,6,42]
["EVR 22 (35mm)",35,6,54]
["EVR 25 (28mm)",28,9.8000000000000007,42]
["EVR 25 (35mm)",35,9.8000000000000007,54]
["EVR 32 (35mm)",35,16.7,54]
["EVR 32 (42mm)",42,16.7,63]
["EVR 40 (42mm)",42,24.2,63]
["EVR 40 (54mm)",54,24.2,73]

{"sheet":"TRV","index":23,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}